1.服务器
	序号
	项目
	技术要求
	单位
	数量

	




1
	


机架式服务器

	1、标准2U机架式服务器；
	


台
	


3

	
	
	2、配置≥2颗Intel Xeon Gold 6326 CPU，单颗核心≥16核、频率≥2.90GHz；
	
	

	
	
	3、内存：≥4*64GB DDR4 3200、单条内存不小于64G；
	
	

	
	
	4、存储：系统盘≥2块480GB SATA  SSD ,数据盘≥2块3.84TB,标配盘位数≥12。
	
	

	
	
	5、接口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]6、电源：白金冗余电源；
	
	


2.云平台套件
	序号
	项目
	技术要求
	单位
	数量

	1
	计算虚拟化
	1、支持根据不同业务场景需求，按主机和虚拟机粒度开启或关闭内存分层功能，并支持在主机和虚拟机不停机的情况下进行配置调整。
2、虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。
3、具备基本资源监控功能，查看CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，最小监控粒度可达到20s，可以点击告警设置对CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
4、超融合应提供基于性能均衡模式的DRS机制，支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡；超融合应提供基于成本最优模式的DRS机制，且尽可能的将可靠性低的主机的虚拟机迁移至可靠性高的主机上，从而腾空部分主机，达到提升主机密度的效果；同时通过AI算法可以对虚拟机、主机的性能、可靠性打分，提供调度建议，提升DRS过程中的精准度。支持设置DRS调度时间段（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
5、支持虚拟机启用CPU预留机制，能够动态保障高优先级业务虚拟机需要资源时可以优先获取，且低优先级任务的运行不对高优先级任务造成明显干扰，在保障高优先级业务的性能情况下，提升资源利用率。而对于明显具有峰谷的周期性业务，可以指定时间段启用CPU预留，最大程度提升CPU利用率。同时支持设置主机的统一CPU预留比例，保证重要虚拟机可以分配到预留CPU。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
6、支持对运行异常虚拟机进行HA拉起，包括网络（存储网，VXLan网，业务网）异常，硬件（主板、CPU、内存、磁盘、电源、GPU、加密卡）异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线的虚拟机；超融合应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。
7、支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响（需提供评测机构隶属于工信部的权威第三方带有CNAS的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
	套
	6

	2
	存储虚拟化
	1、支持进行数据重建操作，重建速率达到30分钟/TB；重建过程中可以查看数据重建任务列表信息，包括对象名称、对象类型、数据量和优先级等；支持点击操作中的优先级对数据重建进行优先重建（需提供评测机构隶属于工信部的权威第三方带有CNAS的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
2、支持选择多种克隆方式，包括快速全量克隆、全量克隆和链接克隆，可查看通过链接克隆的虚拟机是否运行正常，可以设置克隆完成后自动启动克隆虚拟机操作。
3、为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据。 （需提供评测机构隶属于工信部的权威第三方带有CNAS的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
4、支持硬盘寿命预测功能，可以查看磁盘寿命页面列表项信息，包括硬盘名称、剩余寿命、预计剩余可用时长和寿命风险。
	套
	6

	3
	云计算管理平台
	1、产品完全自研，非OEM，需提供云计算管理平台的软件著作权证书
2、为满足用户大规模资源池建设需求，云管平台应具备大规模集群的纳管能力，支持跨地域的多集群管理，物理节点纳管规模应超过1000台。
3、云管平台应具备完善的可靠性功能，需支持CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。
4、支持对X86、ARM架构的物理机进行生命周期管理，包括开关机、控制台接入、分配给租户、回收、删除操作，可单台或批量添加物理机至云平台并实时监控物理机的CPU、内存信息
5、支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。
	套
	6

	4
	网络虚拟化
	1、可以在网络可视化界面显示两台虚机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源 IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。
2、超融合应支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
3、支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上。
4、可以通过拖拽连线完成网络拓扑的构建；可以在网络拓扑页面通过功能键实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作
（需提供评测机构隶属于工信部的权威第三方带有CNAS的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）。
5、支持分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟应用防火墙和虚拟应用负载均衡，并能够在同一个平台内统一激活使用。能够同时支持Vxlan网络和现有的Vlan网络，以确保虚拟化平台与我们现有的网络环境兼容。
	套
	6

	5
	安全虚拟化
	1、提供可靠的向导化勒索病毒处理流程，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理（需提供评测机构隶属于工信部的权威第三方带有CNAS的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
2、支持对虚拟机漏洞情况进行扫描，查看漏洞详情并恢复。包括检测时间、检测来源、解决建议、修复流程等。并可以扫描出的漏洞修复能力。
3、支持在虚拟机安装性能优化工具时自动安装agent对操作系统进行安全防护。（需提供评测机构隶属于工信部的权威第三方带有CNAS的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
4、支持联动以达到最佳安全效果，需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机（需提供产品界面截图，并加盖厂商公章）
5、支持安全事件展示、安全风险分析、风险趋势分析、告警与处置记录、病毒和漏洞扫描记录，并实时监控虚拟机的防护状态。
	套
	6



