**《**招标文**件》**

****

**项目名称：“供应链120吨汽车衡改造”**

**招标单位：山东金宝电子有限公司**

2022年9月 20 日

 **招标文件**

山东金宝电子有限公司就“供应链120吨汽车衡改造”现进行招标采购，我公司本着公平、公正、公开的原则，真诚邀请具有相关资质及履约能力的供应商参加投标，具体事项如下：

1. **招标人：**山东金宝电子有限公司
2. **项目名称：**“供应链120吨汽车衡改造”

**三、投标时间：**

**技术投标时间：2022.9.20-9.25**

**商务投标时间：2022.9.26-9.27**

**四、技术联系人：赵金波**

**联系方式：13153532152**

**五、商务联系人：徐海峰**

**联系电话：15336385008**

**六、投标地点：**山东省招远市国大路268号106室

**七、投标保证金**：2000元

请于2022年 9月 28日前公户汇款，底单发给商务联系人。

名称：山东金宝电子股份有限公司

账号：5000 6473 3510 017

开户行：恒丰银行招远支行

投标保证金，在竞标结束后，无息返还。中标方投标保证金，在签订合同后，无息返还；中标方放弃中标权利，投标保证金将不予以返还。未缴纳投标保证金的，一律不能参与开标。

开标需要先进行技术投标，确定技术方案，再进行商务投标，未确定技术方案的商务投标，开标时一律作废。

 技术投标需要将技术方案以邮件的形式发送到我公司技术联系人的邮箱中（联系人：赵金波）；商务投标可以将标书邮寄或直接送达商务投标地点（联系人：徐海峰 ），标书务必要密封。同时投标文件电子版要以邮件发送到邮箱中：lwenling@chinajinbao.com同时抄送在sdjbzb@163.com

**第一部分 投标须知**

1. **投标要求**

1、投标人需提供公司企业规模信息及人员及注册资金情况，提供营业执照及质量管理体系认证。

2、投标人应根据招标人提供的项目需求设计整体解决方案，制定项目配置及实施方案，进行分项报价，并提供方案说明及服务承诺。

3、投标人应按照招标文件的要求提供完整、准确的投标文件，保证所指定的解决方案满足招标人所提出的项目全部要求，并对所有资料的真实性承担法律责任。

4、招标人保留与投标人的报价进行商务谈判的权利，同时保留对投标人的客户进行咨询（不涉及商业机密内容）的权利。

5、在参与本次招标过程中出现以下情况或行为，将取消其投标资格且不予返还投标保证金：

①采取弄虚作假的方式，提供虚假的信息或资料；

②存在不正当竞争，如：串标、陪标现象；

③存在贿赂、威胁、利诱等行为，妄图影响招标的真实性、公正性；（该行为将被记录在案，永久性取消投标资格。）

1. **投标无效**

有以下情形的投标文件，视为无效：

1. 逾期未送达投标文件的；
2. 未按规定递交密封投标文件的；
3. 投标文件的编制、内容与招标文件存在明显差异或不符的；
4. 未加盖公章或无授权委托书的；

**三、投标技术文件的构成**

1、资质文件；

①营业执照

②授权委托书

③企业资质及行业认证文件资料

④产品介绍

⑤技术规格偏离书

⑥近三年经会计师事务所或审计师事务审计的投标人财务报表

1. 近三年项目实施案例及相关合同资料**；**
2. 项目方案

①产品技术支持服务承诺

②设备供货清单及配置

③售后服务保障措施及方案流程

④项目实施进度计划及人员安排

⑤售后服务方案

⑥应急预案

4、报价

提交《项目设备配置报价》，包括但不限于品牌、规格、数量或工程量、单价、材质、增值税税费等。

5、标书要求

本招标项目要求投标者根据上述要求，将有关资料整理做成

标书，标书要求一正一副。

**四、保密**

招标人提供的招标文件及涉及的所有资料，投标人不得向第三方透露。给招标人造成损失的，将依法追究法律责任。

**第二部分 付款及工期要求**

**一、付款要求**

1、付款形式：（电子）承兑汇票；

2、付款方式：

2.1、①预付款30%；②安装完成验收合格付款60%；③质保金10%（一

年后付清）；预付款，需开具同等金额银行履约保函后才能付款。

2.2、①安装完成验收合格付款90%；②质保金10%（一年后付清）。

2.3、或者比上述两者更优越的付款条件。

3、售后或其他要求：

**二、工期要求**

1、交货日期：合同签订后20日。

2、交货地点：招远市国大路厂268号

3、本工程为交钥匙工程，除土建施工外，其余全部由供应商独立安装调试完成。

**第三部分 技术指标及规格要求**

1．供应链120汽车衡操控主机搬迁至南大库。

2. 加装五路监控摄像头，品牌为海康，要求过磅时能清晰看到车辆过磅状态以及车内人员情况。

3. 加装车牌识别功能 ，识别车牌自动起杆过磅。

4 加装语音播报及对讲功能，加装LED屏幕，司机可以从LED屏幕中看到过磅信息。

4. 地磅软件定制化，与U8ERP进行对接，读取U8销售订单及采购订单数据，并将过磅数据回写进U8ERP。

5. 对于甲方提出的地磅软件功能修改，只要是合理范围内中标方要无条件满足。

6、具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 车牌识别系统（含软件） | 车牌识别摄像机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 室外安装套件 |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 视频监控系统 | 高清网络摄像机 | 300万（含支架） | 台 | 5 | 高清晰300万像素：，红外夜视 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 含8T硬盘 | 台 | 1 | 视频录像保存6个月以上， |  |
| 5 | 显示器 | 22寸（联想、戴尔） | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 交换机 | H3C 8口千兆 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 红外检测系统 | 红外光栅 |  | 对 | 2 |  |  |
| 8 | 不锈钢红外箱 | 定制 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 信号灯 | 红绿双色信号灯 | KHLD-￠200mm | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 语音引导系统 | 功放 | 150W | 个 | 1 | 防雨音柱、麦克风 |  |
| 11 | 喇叭 | 70W室外 | 个 | 2 |
| 12 | 麦克风 |  | 个 | 1 |
| 13 | 语音对讲分机 | TB-8201A | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 语音对讲主机 | TBV-DZ8110 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 状态监测系统 | 定制大屏幕 | 三行四列 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | 室外控制柜 | PLC室外控制柜 | 定制 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 道闸控制系统 | 道闸栏杆机 | SD-K2 | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 车辆检测器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 电脑控制系统 | 计算机 | I5/8G/1T/4串口 | 台 | 1 | 工业主板，I5, 威刚8G DDR4内存，1T HDD硬盘，6串口，8个USB口，GT710 2G独立显卡，300W电源，配置键盘鼠标 |  |
| 20 | 显示器 | 22寸  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 打印机 |  | 台 | 1 | 爱普生635针式打印机 |  |
| 22 |  | 串口服务器 | 4口 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 软件部分 | 称重端管理软件 | 定制全功能 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 预约系统 | 微信平台 | 定制 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 系统对接 | 用友系统 | 发送数据 | 次 | 1 |  |  |
| 26 | 线缆耗材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 27 | 地磅数字信号线 | 数字汽车衡专用 | 8芯双屏蔽钢丝网 | 米 | 150 |  |  |

烦请贵单位在收到《招标文件》后，于24小时内给予回复是否参与投标。（如需看现场2日内需到现场确认），投标价格需单价明确，不得出现辅材等模糊计价项目,线材按单价做招标评估，结算以中标价格为准，盈亏自负，写清付款方式及税率。